1 - Windows ga omhoog of omlaag als u duwen en houd het openen of sluiten knoppen op keyfob.   
2 - Maak de luidspreker in laars voor alarm te hebben claxon te gaan in plaats off   
3 - Open chauffeurs deur en flash-koplampen en de koplampen en achteruit verlichting blijft nog 30 seconde te kiezen   
4 - Als je zicht en licht pack (of Auto Ruitenwissers) de ramen omhoog gaan zelf als het regent, terwijl je uit de auto.   
5 - Ga in de auto houdt u de vergrendelknop op de sleutel en lock knop op de deur voor ongeveer 10 seconden totdat een pieptoon optreedt voor anti-hijack deurvergrendeling   
6 - Achterste ruitenwisser veegt toen achteruit toen ruitenwissers op   
7 - Als 1 van je remlichten niet gebruikt de ECU een andere lamp in de cluster (rood 1 natuurlijk)   
8 - Als u een elektrische zetels met geheugen dan de auto onthoudt de positie van de stoel, buitenspiegels en de interne spiegel voor elke sleutelhanger en past ze allemaal terug naar die instelling als elke toets ontgrendelt de auto.   
9 - Parkeren lichten   
De voorste parkeerlicht en achterlicht van de ene kant van het voertuig kan worden geactiveerd bij het ​​parkeren:   
  
1. Zet lichtschakelaar op 0 of AUTO.   
2. Contact uit.   
3. Ga richtingaanwijzer stengel helemaal naar boven (rechts parkeerlicht) of naar beneden (links parkeerlicht).   
Een akoestisch signaal klinkt en de controle indicator <> brandt kort in de combi-instrument om de activering aan te geven.   
Verwijder de contactsleutel voor het verlaten van het voertuig.   
Om uit te schakelen, zet het contact aan of beweeg de richtingaanwijzer stengel in de tegenovergestelde richting.   
  
10 - Druk op auto-schakelaar op ECC nadat u de motor gestopt, zal het resterende airconditioning te activeren.   
11 - Houd de 'Instellingen' of 'MAIN' knop gedurende 10 seconden / totdat u een pieptoon horen op de stereo-installatie en druk op de BC-knop om door de verborgen schermen.   
Een van de items in een van de verborgen schermen toont U-Term-30 (of iets dergelijks, het is in de top van een rechter kolom) en dit geeft de spanning op de batterij, zodat je een idee over de toestand van de batterij en hoe kan krijgen ook de dynamo werkt.   
12 - Als u niet beschikt over een TC switch dan mag deze werken op uw auto, het doet op de mijne ... Met draaiende motor flick het contact uit en snel, zodat het nog steeds loopt. Alle normale lampjes branden en dan uitgaan, behalve de TC licht dit blijft branden en voila! TC is uitgeschakeld !!   
13 - Op volle CANBUS auto's, als de brandstof laag en !! RANGE !! verschijnt, houdt u de ronde draaiknop neer op het stuurwiel om het bericht te bevestigen en krijg je normale info display weer. (dit werkt samen met andere informatie, zoals lage ruitensproeiervloeistof niveau.)   
14 - Radio Contact aan Logic is geprogrammeerd per toets.   
15 - Eén druk op ontgrendeling van alle deuren kan dit worden geprogrammeerd om 5 hierboven, maar gebruik Unlock-knop op de sleutelhanger.   
16 - Ruitenwissers kan worden ingesteld op een verticale positie na het uitschakelen van het contact (met de sleutel in het contactslot houd de wisser stengel een paar seconden en laat hem los als ze in de juiste positie).   
17 - De handleiding is een schat aan nuttige informatie   
18 - Als u de wagen te openen maar een portier of de achterklep binnen ongeveer een minuut niet openen van de auto op slot is het zelf weer   
19 - Als u niet passen verlagingsveren dan tenminste één veer zal breken   
20 - Als je geen benzine in u opraken   
21 - Man ga naar bed met jeukende bum, wordt hij wakker met een stinkende vinger!   
22 - Vergeet Duncan het posten van dit. Als u klimaatregeling (ECC), en u drukt in de draaiende ventilator knop, krijg je de mogelijkheid om aan te passen waar de lucht blaast.   
23 - Als u op de Un-lock knop op de keyfob voor meer dan 3 seconden, zal de elektrische ramen open   
24 - Als u op de Lock-knop op de keyfob 3 sec, zal de ramen dicht / u kan gedeeltelijk de ramen dicht bij stop op de toets voordat Windows volledig gesloten.   
25 - Voor auto's met Bluetooth en climate control-of de ventilator is ingesteld op automatisch en u ontvangt of een oproep zal de ventilator meer rustig te blazen. Werkt ook met een aantal aftermarket handsfree kits wanneer de autoradio is op mute.   
26 - Dualzone klimaat temp sync: wanneer zowel temp-toezichthouders op dezelfde temp, duw de chauffeurs regulator een keer. Dan zul je dezelfde temperatuur te krijgen aan beide zijden, zolang je alleen maar aan te passen met de chauffeurs knop. Handig als je vooral gebruik maken van de auto alleen. Zodra de passagiers knop wordt gebruikt, wordt de synchronisatie stoppen en terugkeer naar normaal bedrijf.   
27 - Passenger zijspiegel te klappen wanneer de achteruit (voor modellen met stoelen met geheugen) Wanneer de knop voor het aanpassen van de passagierszijde spiegel is geselecteerd in drivers deurpaneel, zal de spiegel klappen bij het ​​achteruitrijden, en natuurlijk terug te gaan naar de normale positie wanneer niet omkeren.   
28 - Als u wilt cruise buiten Engeland, zet elke maxi zekering in de 37 sleuf van de motorruimte zekeringkast. Dit zal je koplampen te schakelen als de auto was een linksgestuurde. (Ik denk dat dit werkt alleen met AFL optie, maar je zou ook proberen met de andere versies).   
29 - Als je zoals ik de regensensor gevonden werkt niet goed, opent u de plastic behuizing achter de achteruitkijkspiegel en de stekker .... dit zal de ruitenwissers naar de normale modus terug te keren (dwz u kunt aanpassen aan hoe vaak je wilt dat ze op komen met de roller)   
30 - Het vullen van de hals van de fles Washer trekt een betere toegang tot achterkant van de lichtunit vooraan staan.   
31 - Het starten van de motor 4 keer op rij, stelt de emissie lampje.   
32 - Als je, zoals ik, een touch raam te verliezen open / dicht 's nachts, zitten in de auto met contact aan, verlagen elk venster, sluit venster en houd de knop drie seconden een keer gesloten. Hey presto, one touch open / close hersteld.   
33 - Als u wilt stadslicht en voorste mist alleen op, schakel de koplampen, schakelaar aan de voorzijde mist schakelt dan terug naar zijruiten. Werkt niet andersom, (dwz zijruiten dan eerst de voorkant mist).   
34 - De chauffeurs instellingen worden opgeslagen op een specifieke toets op het vergrendelen van de auto (climate control instellingen, stoelen en spiegels, misschien meer), zodat uw laatste instellingen worden automatisch enganged bij het ​​ontsluiten en Openen en de chauffeurs deur (stoel en spiegel positie alleen met memory pakket), dat wil zeggen de bestuurders stoel zal bewegen in uw laatste positie wanneer de auto is ontgrendeld en chauffeurs deur wordt geopend.   
35 - Op de achterkant van de benzine klep net boven het ventieldopje gereedschap is er een plastic dia holster aan de tankdop bij het ​​invullen maximaal, geen excuus voor het verlaten van de benzine dop op de benzinepomp nu https://www.vectra-c.com/forum/images/smilies/wink.png  
35A - De grijze plastic dingetje geknipt in de tankdop is eigenlijk voor het verwijderen van het stof doppen van het wiel ventiel om de bandenspanning te controleren. Het is niet een handige plek om uw sigaret weg terwijl het tanken.   
36. Open het dashboardkastje. RTFM die moeten worden geplaatst binnen de genoemde dashboardkastje.   
37. Als je dood hoofdbatterij en u probeert om de motor te starten, het klinkt fabriek auto-alarm hoorn in plaats van startmotorrelais klikken. (\*\*\*\* Bang van me, omdat ik knoeide met draden)